	Príloha č. 1  

	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

	Názov uchádzača:   

	Sídlo uchádzača:     

	IČO uchádzača:       

	Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):    

	

	Názov zadávateľa:  Jozef Frič

	Sídlo zadávateľa:    Liptovská Osada 24, 034 73 Liptovská Osada

	IČO zadávateľa:      33025851     

	Predmet zákazky: Drvič a triedič stavebnej sutiny


	Logický celok č. 1: Drvič – 1 ks

	Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks v  EUR bez DPH

	
	Výkon drvenia 
	28 až 48 t / hod. 
	
	

	
	Mobilný drvič
	áno
	
	

	
	Odprašovanie
	áno
	
	

	
	Výstupný dopravník
	áno
	
	

	
	Výkon motora minimálne
	35 kW
	
	

	
	Spotreba maximálne
	15 l / hod.
	
	

	
	Podvozok
	Hydraulický pásový
	
	

	
	Hydraulicky nastaviteľná výstupná zrnitosť v rozsahu minimálne
	0 – 110 mm
	
	

	
	Ovládanie
	Diaľkové bezdrôtové
	
	

	
	Vibračná násypka
	Áno 
	
	

	
	Vstupný otvor minimálne
	400x400 mm 
	
	

	
	Vibračné triediace sito
	áno
	
	

	
	Odlučovač kovov na vykladacom dopravníku 
	áno
	
	

	
	Schopnosť drviť suť, beton, armovaný betón, obrubníky, tehla, kamenivo, porcelán 
	áno
	
	

	
	Cena (suma spolu) za základný stroj v EUR bez DPH 
	


	Logický celok č. 2: Triedič – 1 ks

	Obchodné meno výrobcu: ..............................................................................................................
Typové označenie: ..........................................................................................................................


	
	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť
	Cena/1ks v  EUR bez DPH

	
	Výkon triedenia minimálne
	48 t / hod.
	
	

	
	Minimálne 3-cestný triedič s triedením na minimálne 3 frakcie (3 dopravníky s vytriedenou frakciou)
	áno
	
	

	
	Mobilný triedič
	áno
	
	

	
	Diaľkové ovládanie
	áno
	
	

	
	Výstupná zrnitosť triedeného materiálu minimálne (triediace sitá 0-4 mm, 8-16 mm, 16-32 mm. 32-63 mm)
	0 – 110 mm
	
	

	
	Pásový podvozok
	áno
	
	

	
	Násypka 
	áno
	
	

	
	Schopnosť triediť
	Suť
	Áno
	
	

	
	
	Beton
	Áno
	
	

	
	
	Tehla
	Áno
	
	

	
	
	Zemina
	Áno
	
	

	
	
	Kamenivo
	Áno
	
	

	
	
	Drevo
	Áno
	
	

	
	Cena (suma spolu) za základný stroj v EUR bez DPH 
	


	
	
	

	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 
	
	Opis požiadavky ďalšej súčasti hodnoty obstarávaného logického celku
	Cena v EUR

   bez DPH

	
	Dodanie na miesto realizácie
	dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. dodanie do miesta umiestnenia logického celku, ktorým je výrobný areál zadávateľa a premiestnenie do miesta umiestnenia logického celku vo výrobnom areáli  v prevádzke zadávateľa
	

	
	Osadenie logického celku (zariadenia)
	osadenie logického celku (zariadenia), t.j. umiestnenie a upevnenie logického celku na podloženie pripravené zadávateľom podľa pokynov uchádzača
	

	
	Zapojenie logického celku (zariadenia)


	zapojenie logického celku (zariadenia), t.j. zapojenie logického celku do jestvujúcich rozvodov médií zadávateľa – elektrická energia, voda, stlačený vzduch, odvetranie, odsávanie, do zadávateľom stanovených pripojovacích bodov, pričom uchádzač je povinný realizovať zaistenie (ochranu) logického celku pred poškodením a vypracovanie dokumentácie o realizácii zapojenia logického celku nevyhnutnej na inštaláciu a schválenie prevádzky oprávnenými orgánmi a vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, tlakových skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovené platnou legislatívou EÚ a SR týkajúce sa logického celku 
	

	
	Cena (suma spolu) za ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného log. celku v EUR bez DPH
	


	
	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu v EUR bez DPH

	Predmet zákazky: Drvič a triedič stavebnej sutiny
	Drvič – 1 ks
	
	1 ks
	

	
	Triedič – 1 ks
	
	1 ks
	

	
	Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného logického celku 
	
	1 kpl
	

	Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR bez DPH 
	

	DPH 20 %
	

	Cena (suma spolu)  za celý logický celok v EUR vrátane DPH 
	


Poznámky : 

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................


      .............................................










      Podpis a pečiatka uchádzača
3

